خواندن از Flash :

اين قسمت مخصوص ساعت هاي نوع ST-SHARP بوده و زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه به دليلي مجبور باشيم اطلاعات دستگاه كارتزني را توسط Flash تخليه کرده و بخواهيم اطلاعات آن را در سيستم موجود ثبت نماييم.
