ويژگيهاي ارتباط با ساعت:

 ـ نام:  دراين صفحه شما مي توانيد مكان هاي مختلفي كه در آن مكان ها ساعت فعال داريد را تعريف نماييد، بعنوان مثال شركتي را در نظر بگيريد كه دفتر مركزي آن در تهران و كارخانه يا دفتر نمايندگي آن در شهرستان كرج مي باشد. 
  در صفحه نام با كليك روي دكمه ارتباط جديد مي توانيد اين دو مكان را تعريف نمائيد و با دكمه حذف مي توانيد هر يك از اين مكان هاي تعريف شده را حذف كنيد،  جهت حذف هر يك از مكان هاي تعريف شده از ليست، نام را انتخاب كرده و دكمه حذف را كليك مي كنيد.
      
 ـ مشخصات:  در اين ليست امكان انتخاب دريچه سريال (com1 و com2 و...) و امكان تعريف واسطه ارتباطي (كابل يا مودم)و همچنين نرخ انتقال را خواهيد داشت.
 - چنانچه بخواهيد از ارتباط مودمي استفاده كنيد بايد پس از انتخاب اين گزينه شماره تلفن ارتباط با آن ساعت يا سيستم را در پنجره باز شده وارد نمائيد تا سيستم بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد.
 - عددي که در اينجا براي نرخ انتقال در نظر مي گيريم بايد با منوي ارتباطات ساعت يکي باشد که معمولا نرخ انتقال اطلاعات را براي ساعت ها، 9600 يا 57600 درنظر مي گيريم.
 - همچنين در صورتي كه بخواهيد به ساعت IP متصل شويد بايد گزينه TCP/IP را انتخاب كرده و IP دستگاه را در قسمت مربوطه وارد نموده و يا از طريق دکمه کناري آن، از فرم ماژول هاي فعال شبکه،IP موردنظر را انتخاب نماييد. 
   ‌‌‌‌  
 ـ پيشرفته: با كليك روي دكمه شناسايي ساعت ها، ساعت هاي موجود در هر يك از مكان هاي معرفي شده به سيستم و مشخصات آنها به طور خودكار شناسايي شده و در سيستم ثبت مي شود (البته با توجه به توضيحات داده شده در دو قسمت قبل). مثلاً ممكن است  دفتر مركزي تهران 2 ساعت و كارخانه كرج 3 ساعت داشته باشند كه هر كدام جداگانه شناسايي مي شوند. در صورتي كه گزينه "جستجوي سريع" فعال باشد، برنامه در پورت تعريف شده پس از جستجو براي ساعت RS232 شروع به جستجوي ترتيبي براي ساعت هاي RS485 مي كند و از trt=1 شروع كرده تا trt=32 ادامه مي دهد و به محض اينكه در يكي از trt ها ساعتي پيدا نشود جستجو را قطع مي كند. ولي در حالتي كه "جستجوي سريع" فعال نباشد، اين جستجو را براي همه 32 حالت trt ادامه خواهد داد، به همين دليل در اين حالت شناسايي اندکي طولاني تر مي باشد.
