تعيين بازه هاي ورود و خروج :

در امكانات ويژه اين قابليت وجود دارد كه بازه هاي ورود و خروج توسط نرم افزار براي دستگاه ارسال شود كه به چهار بازه تقسيم مي شوند، بدين صورت که از ورود تا خروج بازه اول را "ورود" و از خروج بازه اول تا ورود بازه دوم را "خروج" در نظر مي گيرد، بقيه بازه ها هم به همين ترتيب اعمال مي شود. 

بعد از ارسال بازه ورود و خروج، در صفحه نمايش ساعت كلمه "ورود يا خروج" ديده مي شود.
