ارتباط با ساعت:

 اين بخش شامل 7 قسمت است:
         1- ارتباط با ساعت
         2- خواندن از فايل
         3- خواندن از فلش
         4- خواندن از کارت حافظه
         5 - ارسال کارت هاي معتبر 
         6- كارت هاي تعريف نشده 
         7-امکانات ويژه

1- ارتباط با ساعت: در اين قسمت اگر ساعت براي سيستم شناسايي شده باشد بايد آيكون آن در پنجره سمت راست مشاهده گردد، در غير اينصورت ابتدا بايد از منوي سيستم/ ويژگيهاي ارتباط با ساعت /شناسايي ساعت ها را انجام دهيد تا بتوانيد از اين قسمت استفاده كرده و اطلاعات ثبت شده در ساعت را تخليه نماييد. 
چنانچه ساعت براي سيستم تعريف شده باشد و ارتباط هم برقرار گردد با كليك روي دكمه تخليه مي توانيد عمل خواندن اطلاعات ساعت را انجام دهيد. 
در هنگام تخليه نوع ورود و خروج، شماره كارت، شماره پرسنلي، نام، تاريخ، زمان و شماره دستگاه مربوطه بر روي پنجره سمت چپ قابل رويت است .
اگر تيک تخليه تصاوير کارتزني را بزنيم در هنگام تخليه اطلاعات ساعت، تصاوير ورود و خروج پرسنل نمايش داده مي شود ولي اگر تيک فقط تصاوير کارتها را نيز بزنيم، فقط تصاوير رکوردهايي که از طريق کارت در ساعت ها ثبت شده اند نمايش داده مي شوند.  
همچنين در قسمت پايين صفحه تعداد كارت هاي معتبر ( كارتهاي  تعريف شده در نرم افزار ) و همچنين كارت هاي نامعتبر ( كارتهايي كه در سيستم تعريف نشده و يا شماره آنها اشتباه تعريف شده ) نيز قابل مشاهده است . 
اگر تيک مشاهده عکس پرسنل را بزنيم مي توانيم عکس هايي را که در فولدر wintas\photos\(درايو نصب برنامه)ذخيره کرده ايم را همراه با اطلاعات نام و نام خانوادگي، شماره پرسنلي، شماره کارت، تاريخ و زمان را مشاهده نماييم.  
